УТВЕРЖДЕНО
 Приказом Министра труда и 
 социальной  защиты населения 
								Республики Казахстан
«31» декабря 2009 г. № 401-п

Межотраслевые типовые нормативы численности работников занятых обслуживанием административных 
и общественных зданий

ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ
В настоящем нормативном документе использованы следующие сокращения:
ТМЦ	Товарно-материальные ценности	
ОС	Основные средства 	
ОТ, ТБ	Охрана труда, техника безопасности	
ГСМ	Горюче-смазочные материалы	
НИИ 	Научно-исследовательский институт	
НИР	Научно-исследовательская работа	
НТС	Научно-технический совет	
ПК	Персональный компьютер	
ЦБНТ	Центральное бюро нормирования труда	
ЕТКС	Единый тарифно-квалификационный справочник 	
АТС	Автоматическая телефонная станция	
ТО	Текущее обслуживание	
ТР	Текущий ремонт	

1. Общая часть
1.1. Настоящие нормативы численности разработаны для определения и обоснования необходимой нормативной численности, норм времени, норм обслуживания работников, занятых обслуживанием административных и общественных зданий.
1.2. В основу разработки нормативов численности положены:
- данные хронометражных наблюдений;
- технические расчеты;
При составлении сборника использованы следующие нормативные материалы: 
 - Нормативы численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих водопроводно-канализационного хозяйства (Алматы 1997 г.);
- Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием общественных зданий (зданий управлений и зданий конструкторских и проектных организаций). (М., ЦБНТ, 1988 г.);
- Нормативы численности работников, занятых техническим обслуживанием  спортивных сооружений. (М., ЦБНТ, Экономика, 1986.г.);
- Нормативы численности работников оздоровительных комплексов. (М.: Экономика, 1990 г.);
- Нормы труда на обслуживание административных, учебных и общественных зданий. (г. Минск НИИ труда МТСЗ РБ., 2003 г.);
- Рекомендации по нормированию и оплате труда работников жилищного, водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства. (М., 1993 г.);
- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом объектов культурно- бытового назначения и общественных зданий.(Москва,2005г.)
- Межотраслевые нормативы численности рабочих, занятых на вспомогательных работах в автотранспортных предприятиях (М., 2006 г.);
- Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства. (М.1999 г.)
- Нормы труда на вспомогательные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве. (М, 2006 г.)
1.3. Наименования профессий рабочих и должностей служащих приведены в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих.
1.4. Приведенные в сборнике пределы числовых значений, в которых указано "до", следует понимать включительно. 
1.5. Нормативами численности учтено время на  подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности.
1.6. Если оборудование, участок, рабочее место обслуживается меньшим количеством работников, чем это предусмотрено настоящими нормативами, и при этом соблюдаются требования правил техники безопасности, охрана труда, технологии и качества работ, то сохраняется фактическая численность работников.
Численность работников по участкам обслуживания распределяются администрацией здания, исходя из производственной необходимости.
1.7. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами безопасности и охраны труда.
1.8. В нормативах численности предусмотрена списочная численность обслуживающего персонала в сутки или смену. Для работы инженерных служб предусмотрена явочная сменная численность при продолжительности смены 8 час.
 При определении численности рабочего персонала среднемесячная норма рабочего времени принимается согласно балансу рабочего времени на год.
Списочная численность рабочих (Чсп) на конкретный вид работы определяется по формуле 1:
Списочная численность рабочих (Чсп) на конкретный вид работы определяется по формуле 1: 
Чсп = Чя x Кн,                              (1)
где: Чсп – списочная численность; 
Чя –явочная численность,
Кн = 1,1 - коэффициент  планируемых  невыходов во время отпусков, по болезни и т.д. для всех профессий. 
При определении численности рабочих по каждой профессии, во время отсутствия которых требуется выполнение их обязанностей, учитывается коэффициент планируемых невыходов во время отпуска, по болезни и т.д. 
Кн = 1 +           (2)
Явочная численность рабочих при  использовании норм обслуживания, определяется по формуле 3:
Чя =  +  +  + ,            (3)
где: 	Q1, Q2, Q3, …Qn - объем отдельных видов работ;
Нo1, Нo2, Нo3 …Ноn - нормы обслуживания на соответствующий вид работы.
	При использовании норм времени, приведенных в сборнике определенным по формуле 4:
Чя = ,                                (4)
где:      Тн - нормативная трудоемкость по видам работ, охваченных нормами;
            Фп - плановый полезный фонд рабочего времени одного работника в расчетном периоде.
Нормативная трудоемкость определяется по формуле 5:
Тн = Нвр x V,                        (5)
где: Нвр - норма времени на выполнение единицы  объема  конкретного нормируемого вида работ; 
`      V - объем конкретного вида работы, выполняемой в расчетном периоде.
1.19. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий, а также при выполнении работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы. 

2. Организация труда

2.1. Деятельность рабочих в организациях и предприятиях, регламентируется  положением о структурном подразделении, должностными инструкциями. Работа по обслуживанию оборудования осуществляется соответствующими структурными подразделениями.
2.2. Рабочие места рабочих должны быть организованы в соответствии с типовыми проектами организации труда на рабочих местах. 
2.3. Организация труда на рабочих местах должна соответствовать требованиям охраны труда, техники безопасности и правилам промышленной санитарии и гигиены.

3. Нормативная часть
3.1. Нормативы численности гардеробщиков
Примерное наименование професий: гардеробщик
Примерный состав работ:
Прием, хранение и выдача верхней одежды и других мелких личных вещей работников и посетителей, приходящих в находящиеся в здании организации. При приеме верхней одежды и вещей, гардеробщик выдает владельцу жетон, выдача вещей производится при предъявлении жетона. При передаче смены гардеробщик принимает все вещи, находящиеся в гардеробе и номерные знаки.
Таблица 1 
Количество мест в гардеробе	Нормативы численности (человек в смену на 1 гардероб)	
До 100	0,86	
101-200	0,97	
201-300	1,18	
301-400	1,39	
401-500	1,60	
501-600	1,81	
601-700	2,02	
701-800	2,23	
801-900	2,44	
901-1000	2,65	
1001-1100	2,86	

3.2. Нормативы численности работников бюро пропусков
Примерное наименование должностей: заведующий бюро пропусков, дежурный бюро пропусков.
Примерный состав работ: Заполнение и выдача разового пропуска. На основании заявки и удостоверения личности (паспорта) посетителя производится запись в бланк пропуска фамилии, имени, отчества, даты и времени выдачи, подпись и проставление печати. При наличии компьютера производится ввод данных удостоверения личности (паспорта) посетителя в бланк пропуска, бланк распечатывается на принтере. Регистрация в журнале. Выдача посетителю бланка пропуска. Составление реестра выдачи пропусков. 
Таблица 2
Наименование операции	Единица измерения	Норма  времени, ч	
Заполнение и выдача разового пропуска	Один бланк пропуска	0,05	

3.3. Нормативы численности лифтёра

Примерное наименование профессий: лифтёр 
Примерный состав работ:
В обязанности лифтеров входит наблюдение за правильной работой лифтов, а также наблюдение за выполнением пассажирами правил эксплуатации. 
Перед началом работы лифта лифтер проверяет работу телефона или аварийную сигнализацию, доставляет уборочные средства, убирает кабину лифта. Производит пробную поездку без пассажиров с остановкой на каждом этаже,  а  также опробование кнопки «Стоп». В случае обнаружения неисправностей лифтер выключает лифт и немедленно сообщает об этом механику по лифтам и администрации, делает в лифтовом журнале запись о неисправности. В том же журнале делается отметка об исправлении и разрешении пользоваться лифтом.
После прекращения работы лифтер ставит кабину на нижний этаж, выключает мотор-генератор и освещение кабины, закрывает шахтную дверь, отмечает свой уход в журнале. Лифтер присутствует и оказывает необходимую помощь при проведении контрольных технических осмотров. 
Для  лифтеров установлены нормативы численности исходя из того, что обслуживание  лифтов может  производиться  двумя  способами: в первом  случае  - лифтер сопровождает кабину лифта и в течение смены постоянно находится в кабине; во втором случае - лифтер находится на наблюдательном пункте на площадке нижнего этажа (при переводе лифтов на самостоятельное пользование пассажирами). Порядок обслуживания лифтов  устанавливается  на местах в соответствии с Правилами устройств и безопасной эксплуатации лифтов. Для определения численности лифтеров необходимо установить:
количество  действующих лифтов в здании (при этом следует иметь в  виду,  что  резервные  лифты  не  включаются  в  общее количество учитываемых при расчете лифтеров);
порядок обслуживания лифтов (самостоятельное пользование лифтом или сопровождение кабины лифта);
сменность работы каждого лифта. По установленному  количеству лифтов и сменности их работы определяют явочную численность лифтеров.
Нормативы численности лифтеров:
 а) при сопровождении кабины лифта в смену на 1 лифт - 1 чел;
б) при  самостоятельном пользовании лифтами в смену на 1 пост - 1 чел.

3.4.  Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования зданий

Организация труда и технология работ
Рабочие обеспечивают нормальную эксплуатацию инженерного оборудования зданий (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании, системы вентиляции и дымоудаления).
Контроль за техническим состоянием инженерного оборудования здания осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.
При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.
Текущий ремонт систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.
Работы, связанные с исправлением повреждений и неисправностей оборудования, выполняются по заявкам и указаниям администрации.

3.4.1. Санитарно технические работы
Примерное наименование профессий: слесарь-сантехник.
Примерный состав работ:
Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Обеспечение удовлетворительного функционирования устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов. Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске. Устранение течи или смена гибкой подводки сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов. Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов, полотенцесушителей, крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы. Устройство дополнительной сети поливочных систем. Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам администрации организации. 

3.4.2. Работы по ремонту электросетей и электрооборудования

Примерное наименование профессий: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Примерный перечень работ:
Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. Ремонт и смена светильников. Замена ламп накаливания и люминесцентных. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей. Смена отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, тех-подпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. Эксплуатация световых домовых знаков и уличных указателей. Устранение неисправностей по заявкам администрации организации.

3.4.3. Работы по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики
Примерное наименование профессий: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Примерный перечень работ:
Ремонт, сборка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача контрольно-измерительных автоматических и других приборов и механизмов. Составление и монтаж схем соединений. Окраска приборов. Пайка различными припоями. Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики. Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. Регулировка и проверка по классам точности всех видов контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы.

3.4.4 Сварочные работы
Примерное наименование должностей: электрогазосварщик.
Примерный перечень работ:
Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. Замена аварийных участков трубопроводов длиной до двух метров систем центрального отопления и горячего водоснабжения. Наплавка раковин и трещин. Сварочные работы при ремонте мусоропровода. 

3.4.5 Работы по обслуживанию коммуникационных коллекторов

Примерное наименование профессий: слесарь-ремонтник.
Примерный перечень работ:
Осмотр коммуникационных коллекторов, проверка их на отсутствие загазованности и их проветривание. Очистка охранной зоны коллекторов от мусора. Обеспечение доступа к положенным в коллекторах коммуникациям. Проведение откачек воды при подтоплении коллекторов. Восстановление гидроизоляции строительных конструкций. Герметизация люков, а также мест примыкания к коллектору полупроходных каналов. Выполнение штукатурных и малярных работ при ремонте и окраске люков, решеток, кронштейнов. Проверка крепления лестниц, площадок, переходов и перил к ним, их ремонт. Очистка люков коллектора от снега и наледи. Поддержание температуры в коллекторе не выше 30°С путем проветривания или включения механической вентиляции. Осмотр и проверка работы дренажных систем. Промывка и прочистка дренажей. Проверка работы электроосвещения коллекторов и устранение неисправностей по всем видам работ.
      Таблица 3
№ п/п	Наименование профессии	Единица измерения	Норматив численности	
1.	Слесарь - сантехник	1000 м² общей площади здания	0,2	
2.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1000 м² общей площади здания	0,37	
3.	Слесарь КИПиА	1000 м² общей площади здания	0,18	
4.	Электрогазосварщик	1000 м² общей площади здания	0,01	
5.	Слесарь - ремонтник	1000 м² общей площади здания	0,01	

3.5. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом конструктивных элементов 
зданий
Организация труда и технология работ
Текущий ремонт зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.
Работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным работам относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, выявляемые в процессе эксплуатации здания.
В процессе технических осмотров конструкций и отделки здания устраняются выявленные мелкие неисправности.
Профилактический текущий ремонт производится в соответствии с пообъектным планом работ.
В соответствии с полученным заданием рабочие получают со склада (мастерской) необходимый инструмент, приспособления, материалы, погружают на транспортные средства (или переносят сами), выгружают на объекте (рабочей зоне) со складированием в определенном порядке.
После окончания работы рабочие производят очистку и уборку рабочего места, транспортируют отходы и мусор в установленные места, неиспользованные материалы, инструменты и приспособления погружают на транспортные средства (или переносят сами), разгружают и складируют на складе (или в мастерской).
При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей, конструктивных элементов выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

	3.5.1. Кровельные работы
Металлические кровли
Примерное наименование профессий: кровельщик по металлическим кровлям.
Примерный перечень работ:
Проведение осмотров (обследований) в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды), а также осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Выборочный ремонт стальной кровли. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, воронок, желобов, обрамлений, карнизов, парапетных решеток, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков. Смена патрубков, установка флюгарок на патрубках. Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков дымовых и вентиляционных труб. Устранение неисправностей конструктивных элементов кровли по заявкам администрации организации. Очистка кровли от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. Поджатие фальцев, гребней.
Рулонные кровли и кровли из штучных материалов
Примерное наименование профессий: кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов.
Примерный перечень работ:
Проведение осмотров (обследований) в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды), а также осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждении, пожаров, явлении стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Покрытие мягкой кровли мастикой. Смена отдельных листов асбоцементной, шиферной и черепичной кровли. Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режимы работы. Ремонт внутренних водостоков. Очистка кровли от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. Устранение неисправностей конструктивных элементов кровли по заявкам администрации организации. Локализация протечек, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли и т.д.
3.5.2. Малярные работы
Примерное наименование профессий: маляр.
Примерный перечень работ:
Проведение осмотров (обследований) окрашенных поверхностей в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем. Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению клеевой и известковой окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске стен, окон, дверей потолков, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов. Устранение неисправностей по заявкам администрации организации. 

3.5.3. Плотничные работы
Примерное наименование профессий:  плотник.
Примерный перечень работ:
Проведение осмотров (обследований) помещений здания, его деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Укрепление и ремонт стропил, подстропильных брусьев и обрешетки. Усиление и ремонт межэтажных и чердачных деревянных перекрытий. Ремонт и укрепление деревянных стен и перегородок. Смена и ремонт дощатых полов. Ремонт сухой штукатурки стен, встроенных шкафов и потолков. Смена лаг, плинтусов, галтелей. Ремонт деревянных лестниц, перил и противопожарных площадок. Работы по антисептической и противопожарной защите деревянных конструкций. Укрепление флагодержателей и домовых знаков. Устранение неисправностей по заявкам администрации организации.
3.5.4. Стекольные работы
Примерное наименование профессий: стекольщик.
Примерный перечень работ:
Резка стекол по размерам и конфигурации и их обточка. Приготовление стекольных замазок. Обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы, закрепление стекол. Выполнение других родственных работ по заявкам администрации организации.

3.5.5. Штукатурные работы
Примерное наименование профессий: штукатур.
Примерный перечень работ:
Проведение осмотров (обследований) состояния облицовки и штукатурки фасадов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений. Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт, ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин). Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. Устранение неисправностей конструктивных элементов здания.

3.5.6. Столярные работы
Примерное наименование профессий: столяр.
Примерный перечень работ:
Проведение осмотров (обследований) помещений здания, его конструктивных элементов (заполнение оконных и дверных проемов) в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений и их ремонт. Замена створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях. Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях. Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в тех-подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей). Периодические осмотры мебели и наблюдение за правильностью ее эксплуатации и содержанием, текущий ремонт мебели. Устранение неисправностей по заявкам администрации организации.

3.5.7. Разные работы
Примерное наименование профессий: подсобный рабочий.
Примерный перечень работ:
Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора. Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья. Водоотлив из подвала. Окраска металлических контейнеров. Складские работы. 
Таблица 4
№ п/п	Наименование профессии	Единица измерения	Норматив численности	
1.	Кровельщик по металлическим кровлям	1000 м2 кровли из кровельной стали	0,06	
2.	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	1000 м2 кровли из рубероида толя и других рулонных	0,07	
		1000 м2 кровли из шифера асбоцемента, черепицы и прочих материалов	0,05	
3.	Маляр	1000 м2 общей площади здания	0,01	
4.	Плотник	1000 м2 общей площади здания	0,02	
5.	Стекольщик	1000 м2 общей площади здания	0,01	
6.	Штукатур	1000 м2 общей площади здания	0,01	
7.	Столяр	100 ед. мебели	0,08	
8.	Подсобный рабочий	1000 м2 общей площади чердаков, подвалов, технических этажей	0,03	

3.6. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом
вентиляционного оборудования

Примерное наименование профессий: слесарь по ремонту и обслуживанию  систем вентиляции и кондиционирования.
Примерный перечень работ: устранение механических повреждений воздуховодов, воздухоприемников  в  виде  вмятин,  разрывов, поломанных дроссель-клапанов и задвижек. Устранение неплотностей в воздуховодах.  Проверка  затяжки болтов во  фланцевых  соединениях. Особый  контроль  за  воздуховодами, транспортирующими  воздух. Проверка  прочности  крепления всех   элементов   вентиляционной  сети. Замена  прокладок  между фланцами. 
Таблица 5
Наименование оборудования	
Норматив численности рабочих на ед. оборудования, чел.	
1	2	
Электровентиляторы производительностью,   
куб. м/ч       
 900 - 3500                           
6000 - 9000                               
9000 - 11000                                   
14000 - 16000                                                   	

0,007
0,013
0,025
0,032	
Вентиляторы осевые производительностью,                       куб. м/ч    
3800 - 8000                                     
9000 - 14000                                     
12000 - 21000                                  
21000 - 30000                                   
30000-41000                                          
41000-65000                                          	

0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006	
Воздушно-отопительные агрегаты с производительностью по воздуху, куб. м/ч                           до 3400                                     
3900 - 7000                                     
8400 - 13900                                     
14000 - 25000                                   	

0,008
0,009
0,012
0,015	
Кондиционеры автономные производительностью                    по воздуху, куб. м/ч            
до 3000                              
5000                                      
7500                                            
10000                                 
15000                            	

0,030
0,042
0,062
0,078
0,095	
Кондиционеры центральные производительностью                 по воздуху, тыс. куб. м/ч                                   
20  
40                                              
63                                               
80                                              
125                                              	

0,145
0,162
0,180
0,200
0,235	
Калориферы, на 10 кв. м поверхности нагрева  	0,001	
Фильтры масляные самоочищающиеся: однопанельные 
двухпанельные 
трехпанельные 	
0,012
0,022
0,032	
Фильтры масляные с заполнением сеткой, кольцами, металлической стружкой и т.п. (на одну                   кассету) с подачей воздуха, куб. м/ч:               
1500 - 2000                                      	

0,002	
Фильтры матерчатые, бумажные
(на одну кассету) с подачей, куб. м/ч:                        
1500 - 2000                                     	

0,003	
Воздуховоды круглого сечения с фасонными                   частями на 10 м длины воздуховода диаметром,               мм:                                                          
до 150  
300    
500    
750   
1000      
1250 
1500   	

0,002
0,003
0,004
0,006
0,007
0,008
0,009	

3.7. Нормативы численности рабочих, занятых на обслуживании котлов, 
работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве
Примерное наименование профессий: оператор котельной

Примерный перечень работ:
Обслуживание водогрейных и паровых котлов, работающих на газообразном, жидком топливе или электронагреве. Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой. Чистка арматуры и приборов котла. Регулирование и наблюдение за работой экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей питательных насосов, форсунок. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов. Пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов. Учет теплоты, отпускаемой потребителям. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой пара, воды и отходящих газов. Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с температурным графиком. Профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов и участие в ремонте обслуживаемого оборудования. Приемка котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе. Уборка рабочего места в пределах рабочей зоны.
Таблица 6
Кол-во 
котлов 	Суммарная производительность котлов, Гкал/ч	
	0,1-5	5,1-10	10,1-25	25,1-60	60,1-100	100,1-150	150,1-200	200,1-300	300,1-500	500,1-700	
	Нормативы численности в смену, чел.	
1	1,0	1,0	1,2	1,3	1,5	-	-	-	-	-	
2	1,2	1,5	1,6	2,0	2,2	2,25	-	-	-	-	
3	1,3	1,6	2,0	2,0	2,2	2,25	2,4	2,5	2,7	2,9	
4	1,5	2,0	2,0	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,9	3,0	
5	1,6	2,0	2,0	2,25	2,25	2,5	2,6	2,7	3,0	3,1	
6	2,0	2,0	2,0	2,25	2,3	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	
7	2,0	2,0	2,0	2,25	2,4	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	
8-9	2,0	2,25	2,25	2,4	2,5	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	
10-11	2,0	2,25	2,3	2,5	2,6	2,9	3,0	3,0	3,2	3,3	
более 11	 	2,3	2,5	2,6	2,7	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	

Примечания:
1. При установлении численности рабочих в расчет принимается количество котлов, подготовленных к эксплуатации в период максимальной нагрузки в отопительный период.
2. В котельных, оснащенных дистанционными пультами управления, численность операторов котельных устанавливается на основе нормативов с применением коэффициента 0,4.
3. При установлении численности операторов котельных, оборудованных паровыми котлами, может быть применен коэффициент 1,15.
4.При невозможности одновременного обслуживания котлов, установленных в обособленных помещениях котельной, численность рабочих устанавливается по каждому участку.
5. В случае неполной загрузки котельной, в связи с несоответствием присоединенной нагрузки, при расчете численности принимается фактическое количество и суммарная производительность фактически работающих котлов.

3.8. Обслуживание котлов, работающих на твердом топливе
Примерное наименование профессий: машинист (кочегар) котельной.
Примерный перечень работ:
Обслуживание водогрейных и паровых котлов, работающих на твердом топливе. Растопка. пуск, остановка котлов и питание их водой. Дробление топлива, загрузка и шуровка топки котла.
Регулирование горения топлива. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему. Пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой тяговых и золошлакоудаляющих устройств, стокера, экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станции мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов. Удаление вручную и механизированным способом шлака и золы из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов. Погрузка золы и шлака вручную или при помощи механизмов в тачки, вагонетки или вагоны с транспортировкой их в установленное место. Смыв шлака и золы специальными аппаратами. Планировка шлаковых и зольных отвалов.
Предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования. Профилактический осмотр котлов, вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов. Участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов. Приемка котлов и вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе. Уборка рабочего места.

Нормативы численности рабочих, занятых на обслуживании котлов, работающих на твердом топливе с механизированной его загрузкой
Таблица 7
Тип котлов	Количество котлов в котельной	
	1	2	3	4	5 и более	
	Норматив численности рабочих в смену, чел.	
Водогрейные котлы при средней номинальной производительности, Гкал/ч: 
до10,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	
св. 10,0 до 20,0	1,3	1,5	1,8	2,2	2,4	
Св. 20,0 до 50,0	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	
Паровые котлы при средней номинальной производительности, т/ч: 
до10,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	
св. 10,0 до 50,0	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	

Нормативы численности рабочих, занятых на обслуживании котлов, работающих на твердом топливе с ручной его загрузкой
Таблица 8

Средний расход угля за отопительный 
период на 1 котел в смену, т	Количество котлов в котельной	
	1	2	3	4	
	Норматив численности рабочих в смену, чел.	
До 0,5	1,0	1,0	1,2	1,5	
св. 0,5 до 1,0	1,2	1,8	2,0	2,2	
св. 1,0 до 2,0	1,4	2,3	2,6	3,0	
св. 2,0 до 3,0	1,6	2,7	3,3	4,0	
Свыше 3,0	2,0	3,2	4,0	5,0	

3.9. Нормативы численности сторожа (вахтера)
Примерное наименование профессий: сторож (вахтер)
Примерный перечень работ:
В обязанности сторожа входит дежурство у входных дверей вестибюля, проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных устройств, наличия пломб, исправности сигнализационных устройств, телефонов, освещения, наличия противопожарного инвентаря). Проверяет документы и отмечает в журнале.
Норматив явочной численности сторожа в смену: на 1 пост - 1 чел.

3.10. Диспетчерское обслуживание
Примерный перечень работ:
Прием и регистрация заявок по телефону, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на место аварии. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации. Осуществление связи с рабочими бригадами, находящимися на линии, для оперативного контроля за ходом ликвидации аварии и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин, их вызвавших. Прием и сдача дежурства по смене.
Примерное наименование должностей: диспетчер.
Норматив численности на 1 диспетчерский пункт:
- при односменном режиме работы - 1 человек;
- при круглосуточном режиме работы - 4 человека.

3.11. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную с применением простейших приспособлений *
3.11.1 Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов на автотранспорт
	Примерное наименование профессий: грузчик
	Примерный перечень работ:
	Осуществляет погрузку, выгрузку грузов – сортировку, укладку, переноску, перевеску и т.д., вручную с применением простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки (тачек, тележек, транспорта и др. подъемно-транспортных механизмов). Осуществляет крепление и укрытие грузов на скалах и транспортных средствах. Взять груз из штабеля на складе (в подвижном составе), переместить на расстояние до 20 м и уложить в подвижном составе (на складе). Производит очистку подвижного состава после произведенной выгрузки груза.
     Таблица 9
№ п/п	Наименование груза и масса одного места, кг	Норма времени на погрузку или выгрузку, чел.- час на тонну груза	
1	2	3	
1	Грузы в мешках и кулях: до 15	0,47	
2	16-30	0,38	
3	31-100	0,34	
4	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, баллонах, бидонах, неупакованные места: до 15	0,51	
5	до 30	0,41	
6	31-50	0,37	
	51-80	0,35	
	81-120	0,36	
	более 120	0,37	
	Грузы катко-бочковые и тара бочковая: до 15	0,59	
	16-30	0,48	
	31-50	0,38	
	51-80	0,30	
	81-300	0,27	
	более 300	0,29	
	Стекло оконное и зеркальное, стеклянная и эмалированная посуда, изделия из стекла и фарфор	0,43	
	Ящики, бидоны, корзины, посуда металлическая и стеклянная с набором в тару, пенопласт	0,82	
	Электролампы в упаковке, легковесные грузы, имеющие погрузочный объем более 8 м3	0,79	
	Жидкость в стеклянной посуде емкостью до 1 л в открытых ящиках	0,49	
	Сборные и мелкопартионные грузы в различной таре	0,42	
	Мебель без упаковки (столы, стулья и т.п.): до 30	0,46	
	31-50	0,42	
	51-80	0,36	
	81-100	0,37	

	более 100	0,38	
	Клепка, планки, дощечки и паркет в пачках:		
	до 10	0,75	
	10,1-20	0,55	
	20,1-30	0,47	
	30,1-50	0,43	
* К простейшим приспособлениям относятся тележки, тачки, тележки- медведки, носилки и т.п.

3.12 Нормативы численности рабочих, занятых эксплуатацией систем связи 
Примерный состав работ:
Определение места и характера повреждения  и устранение     повреждений.    Ремонт     телефонных   аппаратов, громкоговорителей и  соединительной  проводки.   Установление   и включение   дополнительных  телефонных  аппаратов  по специальной схеме, а также   спаренных  телефонных  аппаратов. Устройство заземлений. Установка,   регулировка    проводов.  Составление инвентарных  справок  на  изменения  в  составе  сооружений  связи, происшедшие  в результате работ. Наладка и испытание автоматических систем,    электронной,    телемеханической,  разнолинейной  и высокочастотной аппаратуры. Сборка  и  проверка схем, собранных на бесконтактных элементах,  средств   управления,  диспетчерских  телефонных станций, средств сигнализации, а также обслуживание аппаратуры, приборов,  установок автоматического действия, средств  телемеханики.  Выявление   и устранение  дефектов  в их работе. Осмотр аппаратуры  и  сооружений связи.
Примерное наименование должностей: электромонтер   линейных    сооружений телефонной связи и радиофикации.
  Таблица 10
    Наименование оборудования        	Норматив численности                                       рабочих, чел.	
Аппаратура радио- и радиорелейной связи               Электропитающие устройства                 
Аппаратура диспетчерской связи             
Аппаратура громкоговорящей связи           
Аппаратура автоматики и сигнализации       
Аппаратура производственной связи          
Телевизионные промышленные установки	0,254
0,277
0,460
0,602
0,164
0,20
0,730	

3.13. Нормы обслуживания уборщиков служебных помещений
Организация труда
К категории служебных помещений отнесены следующие помещения: комнаты для работы сотрудников, кабинеты руководителей, приемные, помещения общественных организаций, помещения ожидания и приема посетителей, медицинские пункты.
К обслуживанию рабочего места отнесено время на доставку средств уборки и приспособлений (швабра, пылесос, веник, щётку, тряпку, ведро, совок, моющие средства)  вначале смены. Уборщиком приготавливается раствор из моющих средств. Вода и моющий раствор периодический меняется.
Мебель (кроме, стационарно установленной) необходимо отодвинуть. Вымыть пол и поставить мебель на место. Протираются мебель, панели, подоконники, батареи, двери, стены. Время на передвижения, связанные с выполнением работ, учтено нормативами.
Нормы времени на уборку пола установлены дифференцированно в зависимости от назначения помещения, способа уборки, заставленности помещения, а также с передвижением мебели и без передвижения её.
Определение коэффициента заставленности.
Коэффициент заставленности определяется отношением площади (м².), занимаемой предметами, расположенными в помещениях одного назначения, ко всей площади этого помещения.
При уборке помещений опорожняются в специальную тару корзины с бумагой. Собранный во время уборки мусор выносится ведрами, мешками в специально отведенные места.
При уборке помещении применяются ручные средства уборки. При чистке ковровых покрытий, дорожек, мягких диванов, кресел и стульев применяются пылесосы.
Нормы обслуживания уборщиков служебных помещений разработаны дифференцированно в зависимости от назначения помещений и их заставленности.
Норм обслуживания (Но) рассчитаны по формуле 10:
Но =,                          (10)
где Тсм - сменный фонд рабочего времени;
      Тно - норма времени по обслуживанию единицы объема основных работ.
      Норма времени обслуживания (Тно) определяется по формуле 11:
Тно = (Тн1+Тн2  + Тн3 +Тнп) х К,               (11)
где Тн1, Тн2, Тн3 … Тнп - время, затрачиваемое на выполнение отдельных уборочных
работ и определяется по формуле 12:
Тн1 = t х V х q,                                    (12)
где t - норматив оперативного времени на единицу объема работ;
      V - количество на обслуживаемом объекте единиц одноименных работ;
      q - повторяемость данной работы в смену;
      К - коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание рабочего места а также отдых и личные надобности, который определяется по формуле 13:
К= 1+,                                (13)
где, а1 - время на обслуживание рабочего места в % к оперативному времени, 
       а2 - время на отдых и личные надобности в % к оперативному времени.
Нормативная явочная численность (Чя) уборщиков служебных помещений рассчитывается, исходя из типов помещений, их уборочной площади и заставленности, по формуле 14:
Чя = +  + + ,      (14)
где, N1, N2, N3 - объемы уборочных площадей различных помещений, по которым установлены различные нормы; 
Но1, Но2, Но3; Ноn;- нормы обслуживания площадей соответствующих типов помещений, определяемые по таблице 12.
Примерное наименование профессий:  уборщик служебных помещений
Примерный состав работ: 
В обязанности уборщика входит уборка служебных помещений зданий. Для поддержания чистоты в помещениях выполняются следующие виды уборки: сухое и влажное подметание, мытье полов, влажная протирка и мытье стен, оконных рам и стекол, дверных блоков и прочие работы.
Необходимые средства уборки и приспособления – веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства – в начале смены уборщик доставляет к месту работы и по окончании уборки к месту хранения.
Раствор из моющих средств приготовляется уборщиком. Вода и моющий раствор периодически меняются.
При мытье пола мебель (кроме станционарно установленной) следует отодвинуть, вымыть пол и поставить мебель на место.
 Собранный во время уборки мусор выносят на специально отведенные места.
 Таблица 11

№ п/п	
Наименование помещений	Нормы обслуживания в смену, м²	
		Коэффициент заставленности	
		До 0,20	0,21-0,40	0,41-0,60	Более 0,60	
1	Служебные помещения	560	480	400	320	
2	Конференц-залы, залы заседаний и совещаний 	-	-	770	600	
3	Вестибюли, холлы, коридоры, кулуары, курительные	1110	960	-	-	
4	Лестницы	730	-	-	-	
5	Техническая библиотека, архив	-	-	-	510	
Примечание к таблице. 
Представленными в таблице 1 нормами обслуживания не учтены работы по чистке ковров, ковровых дорожек и мягкой мебели, так как периодичность их уборки устанавливается на местах в соответствии с местными организационно-техническими условиями. 
На чистку с помощью пылесоса установлены следующие нормы времени: 1 м² ковра или ковровой дорожки – 0,36 минут, 1 мягкое кресло – 0,68 минут, 1 мягкий диван – 0,75 минут.
        Таблица 12
Наименование помещения	Норма обслуживания в смену, м²	
Туалет женский	200	
Туалет мужской	185	
Душевая комната	300	
Примечание к таблице. 
При расчете норм обслуживания туалетов принято следующее количество санитарно-технического оборудования: для женских туалетов – три унитаза и две раковины, для мужских туалетов – три унитаза, три писсуара и две раковины. 
При увеличении количества оборудования на одно наименование норма обслуживания умножается на коэффициент 0,98; при уменьшении количества оборудования на одно наименование норма обслуживания умножается на коэффициент 1,02.
При ежедневной влажной уборке полов к нормам обслуживания применять следующие коэффициенты: для служебных помещений – 0,863; для конференц-залов, залов совещаний и заседаний – 0,729; для вестибюлей, холлов, коридоров, кулуаров, курительных – 0,789; для лестниц – 0,834; для технических библиотек, архивов – 0,804.

3.13.1. Нормы времени на механическую уборку
Примерное наименование профессий: уборщик
Примерный перечень работ. Машинная уборка площадей с покрытием ленолиума: налить воду и моющий раствор в машину. Мытье пола машиной. 
Единица измерения	Норма времени, ч.	
1 м ²	0,002	
Примечание: В нормах времени учтено затрата времени на заправку машины моющим раствором. 

3.14. Нормы обслуживания уборщика территорий (дворника).
Укрупненные нормы обслуживания, установленные по видам покрытий и классам территорий для двух периодов года (холодного и теплого) с учетом количества дней с осадками. Принято единое для всех территорий Республики Казахстан деление года на два периода в зависимости от вида атмосферных осадков: холодный (ноябрь - март, 152 дня), когда выпадают осадки преимущественно в твердом виде, и теплый (апрель - октябрь, 213 дней) когда выпадают осадки преимущественно в жидком виде.
Нормы установлены, дифференцировано для территорий с усовершенствованными покрытиями (асфальтированные, брусчатые) неусовершенствованными (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий в зависимости от классов территорий.
Территории классифицированы по интенсивности пешеходного движения: 
 I класс - до 50 чел/час;
II класс - от 50 до 100 чел/час;
III класс - свыше 100 чел /час.
Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).
А. Нормы обслуживания для холодного периода года

Примерное наименование профессий: уборщик территорий, дворник

Примерный состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см со сбором снега в кучи или валы. Сдвигание снега толщиной слоя более 2см движком в кучи или валы. Посыпка территорий песком или смесью песком или смесью песка с хлоридами во время гололеда. Скалывание наледи под водосточными трубами, с крышек канализационных, газовых и пожарных колодцев. Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) Очистка и санитарная обработка урн, дворовых мусоросборников и мест их установки. Протирка номерных фонарей и указателей. 
        Таблица 14

№ п/п	
Число дней с твёрдыми осадками	Вид территории	
		с усовершенствованным покрытием	с неусовершенствованным покрытием	без покрытий	
		классы территорий	
		I	II	III	I	II	III	I	
		нормы обслуживания, м²	
1.	До 10	6670	3020	2270	5190	2460	1920	4530	
2.	11 – 20	6060	2890	2050	4770	2360	1740	4150	
3.	21 – 30	5450	2760	1830	4350	2260	1570	3770	
4.	31 – 40	5000	2650	1660	4000	2180	1420	3440	
5.	41 - 50	4610	2550	1510	3700	2100	1300	3170	
6.	51 – 60	4270	2460	1390	3420	2030	1200	2920	
7.	61 – 70	3980	2370	1290	3200	1960	1110	2710	
8.	71 - 80	3740	2290	1200	3000	1900	1040	2570	
9.	81 – 90	3510	2220	1120	2820	1840	970	2430	
10.	91 – 100	3320	2150	1050	2670	1780	910	2310	
11.	101 – 110	3140	2080	970	2530	1730	860	2200	
12.	111 – 120	2990	2020	940	2400	1680	810	2100	
13.	121 - 130	2850	1960	890	2290	1630	770	2000	
Примечание: На перекидывание собранного снега или скола на газоны и свободные участки территорий  (c последующим равномерным разбрасыванием) установлена норма времени на 1 мЗ снега (или скола) - 23,9 мин; нa погрузку снега и скола вручную на автотранспорт (при выводке снега) норма времени на 1 мЗ снега (или скола) - 14,I мин. На основании этих норм времени (с учетом периодичности, установленной на месте ) определяются затраты времени на данные работы, и укрупненные нормы обслуживания соответственно пересчитываются.
Б. Нормы обслуживания для теплого периода года.

Примерное наименование профессий: уборщик территорий, дворник
Примерный состав работ:
Подметание территорий и сбор мусора. Транспортировка мусора в установленное место нa расстояние до 100м. Удаление травы между тротуарными плитами. Очистка и санитарная обработка урн дворовых мусоросборников и мест их установки. Протирка номерных фонарей и указателей, скамеек. Очистка решеток ливневой канализации, крышек канализационных, газовых и пожарных колодцев.
        Таблица 14 

№ п/п	
Число дней с твёрдыми осадками	Вид территории	
		с усовершенствованным покрытием	с неусовершенствованным покрытием	без покрытий	
		классы территорий	
		I	II	III	I	II	III	I	
		нормы обслуживания, м2	
1.	До 10	8860	3930	1700	6760	3070	1380	5850	
2.	11 – 20	8980	3990	1730	6850	3120	1400	5940	
3.	21 – 30	9100	4050	1760	6940	3170	1420	6030	
4.	31 – 40	9230	4110	1790	7040	3220	1440	6120	
5.	41 - 50	9360	4170	1820	7140	3270	1460	6210	
6.	51 – 60	9490	4230	1830	7240	3320	1490	6300	
7.	61 – 70	9620	4300	1880	7340	3370	1520	6400	
8.	71 - 80	9760	4370	1910	7450	3420	1550	6500	
9.	81 – 90	9900	4440	1940	7560	3470	1580	6600	
10.	91 – 100	10040	4510	1970	7670	3530	1610	6700	
11.	101 – 110	10180	4590	2010	7780	3600	1650	6800'	
12.	111 – 120	10340	4670	2050	7900	3670	1690	6910	
13.	121 - 130	10510	4750	2090	8030	3740	1730	7030	
Примечание: Выполнение работ по поливке и мытью территорий, a также по уборке газонов устанавливаются на местах в соответствии с местными организационно-техническими и климатическими условиями, при расчете укрупненных норм затраты времени на эти работы не учитываются.
При выполнении данных работ следует использовать следующие нормы времени: 
на поливку из шланга 1м2 территорий: 
I класса - 0,04 мин, 
П класса- 0,07 мин, 
III класса - 0,08 мин;
на мытье 1м2 территории из шланга:
I класса - 0,09 мин,
II класса- 0,12 мин,
III класса -0,15 мин;
на уборку 1м2 газонов - 0,05 мин; 
на поливку Iм2м газонов - 0, 08мин.
На основании этих норм времени (с учетом периодичности, установленной на месте) определяются затраты времени на данные работы укрепленные нормы обслуживания соответственно пересчитываются.

Приложение 1
Характеристика зданий, относящихся к зданиям управлений, охватываемых сборником.
Группа зданий	Наименование зданий	
Группа А	Здание государственного управления	
Группа В	Здания управлений областей,  городов и районов	
В зависимости от материала конструктивных элементов здания подразделяются на две группы. 
Первая группа: стены – кирпичные, панельные; фундаменты - каменные и бетонные. 
Вторая группа: облицовка натуральный гранит, стены монолитные железобетонные.
К непредвиденным работам относятся: устранение мелких повреждений и неисправностей, устранение последствий аварий и стихийных бедствий, проведение внеочередных осмотров после стихийных бедствий и аварий.
Осмотры проводятся по графикам, которые составляются на каждый месяц. В процессе осмотров рабочие устраняют выявленные мелкие неисправности. Внеочередные осмотры проводятся после ливней, сильных снегопадов, ветров и т.д. Профилактический текущий ремонт производится в соответствии по объектным планом работ.
Все неисправности, ликвидация которых носит, неотложный характер, выполняются в определенные сроки в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Неисправности ликвидация, которых не носит неотложного характера, устраняются при профилактическом ремонте. Объёмы работ по устранению последствий аварий и стихийных бедствий устанавливаются в результате специальных, внеплановых осмотров. Здания оснащены высокотехнологическими системами жизнеобеспечения, что включает в себя современные модели отопления, вентиляции, кондиционирования, лифтов и других сложных приборов и оборудования ведущих мировых фирм. Управление и контроль за работой всех систем обеспечиваются компьютерным центром автоматического контроля и регулирования.
Таким образом, техническими системами жизнеобеспечения  зданий являются:
- внутренняя система водоснабжения и канализации;
- система вентиляции и кондиционирования воздуха;
- система теплоснабжения;
- систем связи и пожарной сигнализации; 
Приложение 2
Периодичность выполнения основных работ по уборке помещения зданий

№
п/п	Объект работы	Вид уборки
	Периодичность
выполнения работ	
1	Полы

а) ковролан
б) из плитки, паркетные
	Влажная протирка. Мытье (кроме паркетных полов без лакового покрытия)

Удаление пыли пылесосом 
Влажная протирка
	Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно	
2	Мебель и инвентарь для помещении:			
	стол (письменный, для заседаний, телефонный, журнальный и т.д.)	Сухая протирка

Влажная протирка	Ежедневно

1 раз в неделю	
	стул	Влажная протирка	1 раз в неделю 	
	шкаф (для верхней одежды и т.д.)	Сухая протирка	1 раз в неделю	
	книжная полка	Сухая протирка	Ежедневно	
	сейф	То же	Через день	
	стенд	-«-	1 раз в неделю	
	вешалка – стойка с круглой подставкой	-«-	1 раз в неделю	
	настольный вентилятор	-«-	То же	
	телефон	-«-	Ежедневно	
	компьютер, оргтехника	-«-	1 раз в неделю	
	настольная лампа	-«-	Через день	
	настольный календарь	-«-	То же	
	подставка для бумаг	-«-	То же 	
3	Окрашенные поверхности:			
	двери	Влажная протирка	4 раза в год	
	оконные блоки с подоконниками	То же	1 раз в неделю	
	отопительные приборы (радиаторы)	-«-	4 раза в год	
	стены	-«-	2 раза в год	
	потолок	Обметание пыли	То же	
4	Санитарный узел:			
	полы	Влажная протирка.
Мытье	Ежедневно
1 раз в неделю	
	раковина	Мытье	Ежедневно	
	унитаз, писсуар	- « -	-«-	
	поддоны для душа	- « -	- «-	
	полотенцесушитель	Влажная протирка	1 раз в неделю	
	стены кафельные	То же
Мытье	1 раз в неделю
4 раза в год	
5	Малоценный инвентарь:			
	графин с подносом	Мытьё	Ежедневно	
	стакан	То же	То же	
	пепельница	-«-	-«-	
	портрет, картины (репродукция)	Влажная протирка	1 раз в месяц	
	урны, корзины	Опорожнение	Ежедневно	
	вазоны с цветами	Поливка цветов и протирание вазонов	Через день	
	зеркала	Чистка
Протирка	1 раз в неделю
Ежедневно	
	Мытье окон (открывающихся вовнутрь)	Мытье	2 раза в год	

Приложение 3

Периодичности уборки помещения, лестничных клеток, двора прилегающей территории

№ п/п	Виды производимых работ	Сроки проведения	
1.	Мытье, чистка лифтов	Ежедневно	
2.	Удаление пыли с искусственных растений	Еженедельно	
3.	Мытье лестничных перилл и пластиковых дверей	Ежедневно	
4.	Чистка настенных светильников снаружи и внутри	Еженедельно	
5.	Мытье оконных и дверных проёмов входных групп	Ежедневно	
6.	Уборка и чистка мебели стоящая в холлах входных групп	Ежедневно	
7.	Побелка и покраска бордюр	Ежедекадно	
8.	Мытьё облицовочных плит и контейнеров д/мусора на улице	Еженедельно	
9.	Уход и поливка цветов в помещении.	Еженедельно	
10.	Мытье плинтусов на площадках и лестничных проёмах	Ежедневно	
11.	Уборка двора прилегающей территории.	Ежедневно	
12.	Уборка в кабинетах и местах общего пользования	Ежедневно	
13.	Мытье площадок и лестничных клеток	Ежедневно	

Приложение 4
Нормы обслуживания по технической эксплуатации и текущему ремонту здания
Нормы обслуживания установлены для выполнения объема работ одним рабочим соответствующей профессии в течение года и дифференцированы по видам работ и группам зданий, а также срокам их эксплуатации.
В зависимости от материала конструктивных  элементов здания подразделяются на две группы.
Первая группа:
стены - кирпичные, панельные;
фундаменты - каменные или бетонные.
Вторая группа: 
стены монолитные железобетонные; облицовка натуральный гранит; витражи – алюминиевые, входное остекление с наружным цветным рефлекторным стеклом; окна металлопластиковые со сложным открыванием; двери алюминиевые; кровля – наплавленная мембрана с эффективным утеплением.
Текущий ремонт зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению частей зданий, инженерного оборудования от преждевременного износа и работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникших в процессе эксплуатации зданий. В связи с этим работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные.
К планируемым работам относятся: периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным относятся: устранение мелких повреждений и неисправностей, устранение последствий аварий и стихийных бедствий, проведение внеочередных осмотров после стихийных бедствий и аварий.
Осмотры проводятся по графикам, которые составляются на каждый месяц. В процессе осмотров рабочие устраняют выявленные мелкие неисправности.
Внеочередные осмотры проводятся после ливней, сильных снегопадов, ветров и т.д. Профилактический текущий ремонт производится в соответствии с планом работ. Все неисправности, ликвидация которых носит неотложный характер, выполняются в определенные сроки в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Неисправности, ликвидация которых не носит неотложного характера, устраняются при профилактическом ремонте. Объемы работ по устранению последствий аварий и стихийных бедствий устанавливаются в результате специальных, внеплановых осмотров.
Приложение 5

Пример расчёта численности рабочих, для обслуживания здания организации.

Определить численность обслуживающего персонала здания организации. 
Исходные данные:
В здании организации, имеющем один парадный вход, работают 640 чел. Общая площадь помещений (м2) – 3458, в том числе: площадь служебных помещений - 1970 (с коэффициентом заставленности от 0,2 до 0,4), площадь зала заседаний 490 (с коэффициентом заставленности 0,6), площадь коридоров - 555 (с коэффициентом заставленности до 0,2), площадь вестибюля - 108 (с коэффициентом 0,3), площадь мужских туалетов - 55, женских 70, площадь лестниц - 210. Здание имеет три лифта для самостоятельного пользования (два лифта расположены рядом и один - отдельно). Здание оборудовано естественной вентиляцией, гардероб рассчитан - 850 мест и работает в одну смену. Количество физических единиц оборудования – 550. Количество единиц мебели – 800. 
Коэффициент планируемых невыходов (Кн) во время отпусков, по болезни и т.д. для всех профессий 1,1 (принят условно) и определен по формуле:
Кн = 
Списочная численность (Чсп) определяется по формуле:
Чсп = Чя х Кн

Уборщиков служебных помещений :
Исходя из указанных площадей здания, по таблице 11 и 12, подставив числовые значения, определяем нормативную явочную численность уборщиков служебных помещений.
Чя =  +  +  + +  +  +  = 6,28 чел.

Списочная численность: Чсп = 6,28 х 1,1 = 6,91 ≈ 7 чел.
           Уборщик территорий (дворника):
Площадь территории вокруг здания -7554м2
Норма обслуживания на 1 чел. для холодного периода (число дней с твердыми осадками в году - 55 и по интенсивности пешеходного движения до 100 чел./час) составляет 2460м2
Норма обслуживания на 1 чел. для теплого периода (число дней с жидкими осадками в году -50 и по интенсивности пешеходного движения до 100 чел./час) составляет 4170м2
1)	Расчетная численность составит 7554 : 2460 = 3,07
2)	Расчетная численность составит 7554 : 4170 = 1,81
Итого: 3,07 + 1,81 = 4,88 
Списочная численность: 
Чсп = 4,88 х 1,1 = 5,36 ≈ 5 чел.

Пример расчёт численности гардеробщиков:
По таблице 1, исходя из количества мест в гардеробе (850), определяем нормативную явочную численность гардеробщиков в смену (Чя). Для данного здания она составляет 2,44 чел.  Списочная численность гардеробщиков:
Чсп = 2,44 х 1,1 = 2,68 ≈ 3 чел.

         Пример расчета численности работников бюро пропусков:

№
п/п	Вид выполняемых операций	Единица измерения 	Норма времени на единицу измерения, ч	Объем работ за год, ч	
1	Заполнение и выдача разового пропуска	Один бланк	0,05	2000	
	Итого			2000	

Норматив  численности  дежурных   бюро  пропусков  определяется  по формуле:
Нч = 
     где: Т -  суммарная трудоемкость нормируемых работ, рассчитанная
                    по данным нормам за год, час (в примере – 2000 ч);
            К1  -  коэффициент невыходов - 1,1
            Ф  - полезный  фонд  рабочего времени одного работника за год,  час (в примере принят 1984 ч).
Ч = (2000 х 1,1)/1984 = 1,1

Лифтёров:
Исходя из количества постов в здании (одного), определяем норматив явочной численности в смену, который равен 1 чел. Списочная численность лифтёров при работе в 3 смены равна: 
Чсп = 1 х 3 х 1,1 = 3,3
Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых содержанием и ремонтом инженерного оборудования
Исходные данные:
Общая площадь здания - 3000 м2
Коэффициент невыхода - 1,1
№ п/п	Наименование профессии	Норматив численности	
1.	Слесарь - сантехник	0,2х3,0=0,6	
2.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,37х3,0=1,11	
3.	Слесарь КИПиА	0,18х3,0=0,54	
4.	Электрогазосварщик	0,01х3,0=0,03	
5.	Слесарь - ремонтник	0,01х3,0=0,03	
	Итого: 	2,31	
 Списочная численность равна Чсп = 2,31х1,1= 2,5 ≈ 3 чел.
Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых ремонтом конструктивных элементов зданий
Исходные данные:
Площадь кровли из рубероида - 500 м2
Общая площадь здания - 3000 м2
Количество единиц мебели - 800
Общая площадь подвалов, технических этажей - 750 м2
№ п/п	Наименование профессии	Норматив численности	
1.	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	0,07х0,5=0,035	
2.	Маляр	0,01х3,0=0,03	
3.	Плотник	0,02х3,0=0,06	
4.	Стекольщик	0,01х3,0=0,03	
5.	Штукатур	0,01х3,0=0,03	
6.	Столяр	0,08х8=0,64	
7.	Подсобный рабочий	0,03х0,75=0,02	
8.	Итого:	0,85	
 Списочная численность составляет: Чсп = 0,85х1,1= 1,0 чел.

Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом вентиляционного оборудования
Годовой фонд рабочего времени – (в примере принят 1984 ч)
Коэффициент невыхода - 1,1
Шахта лифтов:
три вентилятора подпора воздуха – ВF1, тип осевой,
 производительность W = 50 000 м3/час                            -  0,006 чел.
два вентилятора подпора воздуха – ВF2, тип осевой
производительность W = 33 000 м3/час                             - 0,005 чел.
два вентилятора подпора воздуха – ВF3, тип осевой
производительность W = 16 500 м3/час                            - 0,003 чел.
Лестничная клетка :
два вентилятора подпора воздуха – ВF4, тип осевой
производительность W = 44 000 м3/час                           - 0,0064 чел.
четыре вентилятора подпора воздуха – ВF5, тип осевой
производительность W = 13 000 м3/час                           - 0,003 чел.
пять кондиционеров автономных производительностью                  
по воздуху, куб. м/ч    до 3000                                           - 0,030 чел.
один кондиционер центральный производительностью    
по воздуху, 40 тыс. куб. м/ч                                               - 0,162 чел.
пять фильтров матерчатых с подачей 
1500 куб. м/ч                                                                        - 0,003 чел.
калориферы, 100 кв.м. поверхности нагрева                    - 0,001 чел.
воздуховод круглого сечения с фасонными частями на 
200 м длины воздуховода диаметром 300 мм                 - 0,003 чел.  
Итого: 0,006х3 + 0,005х2+ 0,003х2 + 0,006х2+0,003х4  + 0,030х5 + 0,162х1 + 0,003х5 + 100х0,001 + 200 х 0,003 = 1,085
 Списочная численность cоставляет:  Чсп = 1,085 х 1,1 ≈1,2 чел.
Пример расчета численности рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах
Исходные данные:
Годовой фонд рабочего времени - (в примере принят 1984 ч)
Коэффициент планируемых невыходов - 1,1.
    Наименование оборудования        	шт	Норматив численности                                       рабочих, чел.	
Аппаратура радио- и радиорелейной связи               	2	0,254	
Электропитающие устройства                	3	0,277	
Аппаратура диспетчерской связи             	1	0,460	
Аппаратура громкоговорящей связи           	1	0,602	
Аппаратура автоматики и сигнализации       	1	0,164	
Аппаратура производственной связи          	1	0,20	
Телевизионные промышленные установки	1	0,730	

Итого: 2х0,254 + 3х0,277 + 1х0,460 + 1х0,602 + 1х0,164 + 1х0,20 +1х0,730 = 3, 49 чел.
Чсп = 3,495 х 1,1 = 3,8 ≈ 4 чел.
№ п/п	Состав работ	Годовой объем погрузочно-разгрузочных работ, т	Норма времени, чел.- час на 1 тонну груза	Годовая нормативная трудоемкость,
чел.- час	
1	2	3	4	5	
1	Погрузка груза в мешках (до 30 кг) на автотранспорт	287,5	0,38	109,25	
2	Погрузка груза в кипах и ящиках (до 30 кг) на автотранспорт	315	0,41	129,15	
3	Погрузка мебели без упаковки (столы, стулья и т.п.) на автотранспорт

	150	0,38	57,0	
4	Стекло оконное и зеркальное, стеклянная и эмалированная посуда, изделия из стекла и  фарфор	100	0,43	43,0	
5	Выгрузка паркета в пачках  	50	0,43	21,5	
6

	Выгрузка груза в мешках (до 30 кг) с автотранспорта

	305	0,38	115,9	
7	Выгрузка груза в ящиках (до 20 кг) с автотранспорта	285	0,41	285,41	
8	Погрузка посуды металлической и стеклянной с набором в тару на автотранспорт	225

	0,82	184,5

	
	Итого:
			945,71	
Списочная численность рабочих, необходимых для выполнения объема погрузочно-разгрузочных работ за год составляет: (945,71/1984)х1,1=0,52 ≈ 0,5 чел.